{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["行采家发需求调查"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"行采家发需求调查","index":0,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7]]}
["长寿区中医院云桌面采购需求调查清单"]
["序号","产品名称","产品型号","产品说明","总数量","单位","产品报价","参数"]
[1,"桌面云一体机","VDS-B-7950","硬件参数：规格：2U，CPU：2颗AMD EPYC Milan 7543  2.8GHz（32C），内存：16*32GB DDR4 3200，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：4个* 国产固态硬盘-960G-SATA-SSD(读密集型)，数据盘：2个* 机械硬盘4T，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。\n\nVDS-B-7950标准产品,每台含：\n2套* 深信服计算服务器虚拟化软件V6.0-aSV-for-adesk（适用于VDI5.9.0及以上版本）;\n2套* 深信服虚拟存储软件V3.0-aSAN-for-adesk（适用于VDI5.9.0及以上版本）;\n3年* 深信服aDesk基础运维软件V1.0（一体机版）;",1,"台",null,"1 硬件配置要求：规格≥2U，CPU≥2颗AMD EPYC Milan 7543  2.8GHz（32C），内存≥16*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥4个* 国产固态硬盘-960G-SATA-SSD(读密集型)；数据盘≥2个机械硬盘4T，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。\n2 配置2套计算服务器虚拟化软件；\n3 配置2套深信服虚拟存储软件；\n4 支持集群冗余技术，集群中各主机互为监控，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一正常服务器快速拉起、确保VM继续可用。\n5 支持单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。"]
[2,"虚拟化管理接入授权","VDI授权与配件(aDesk)","含：\n1套* 深信服VDI接入授权（普通版）;\n3年* 深信服aDesk基础运维软件V1.0（纯软版）;",50,"套",null,"1 本次配置50个桌面云接入授权 ，支持与我院现有平台集群扩容，通过序列号的方式增加授权数量，并出具原厂承诺函，并加盖原厂公章 ；"]
[3,"aDesk终端","aDesk-STD-200H-s(HDMI)","硬件参数：CPU型号：A9 1.6GHz，内存：1GB，硬盘容量：4GB（板载），接口：1百兆电口，接口类型：1*HDMI，USB：6*USB2.0。\n功能描述：深信服桌面云终端aDesk外形精致小巧、无噪音运行，耗电量仅需20w左右，允许随时随地连接虚拟机桌面，不仅可获得与传统PC一致的访问体验，同时具有很强的安全性和稳定性，且可通过虚拟桌面控制器VDC进行集中管理。\n\naDesk-STD-200H-s(HDMI)标准产品,每台含：\n1套* 深信服aDesk瘦终端系统软件;\n3年* 产品质保;",50,"台",null,"1 硬件参数要求：CPU型号≥A9 1.6GHz，内存≥1GB，硬盘容量≥4GB（板载），接口≥1百兆电口，接口类型≥1*HDMI，USB≥6*USB2.0。\n2 支持云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。"]
[4,"安视交换机","RS6300-24X-LI-12X","安视万兆交换机，12个万兆光口，12个千兆电口；交换容量：2.4Tbps/24Tbps，包转发率：780Mpps/1080Mpps；支持全端口线速转发；\nRS6300-24X-LI-12X标准产品,每台含：\n1套* 深信服安视交换机管理平台软件(适用于aRS6300-24X-LI-12X);\n4个* 万兆多模-850-300m-双纤;\n3年* 产品质保（标准版）;",1,"台",null,"1安视万兆交换机≥12个万兆光口，12个千兆电口；\n2交换容量：≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/1080Mpps；\n3支持全端口线速转发，包含4个万兆光模块；"]