{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[33,0,33,5]]}
["序号","设备名称","设备参数","数量","单位","单价","小计","备注"]
[1,"400万像素高清网络枪机","1、图像最大分辨率不低于2560x1440@25fps；\n2、传感器尺寸不小于1/2.9英寸；\n3、最低照度：彩色模式不高于0.0002lx；黑白模式不高于0.0001lx；\n4、红外补光距离不低于50米；\n5、支持IP67防护等级；\n6、支持DC12V或POE供电；\n7、内置1个麦克风；\n8、视频编码支持H.265/H.264/Smart264/Smart265；\n9、音频编码支持G.711alaw/AAC-LC；\n10、支持ONVIF，ISAPI，SDK，GB28181等协议；\n11、提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n12、提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n13、原厂质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；",50,"台"]
[2,"400万像素高清网络半球（定焦）","1、图像最大分辨率不低于2560x1440@25fps；\n2、传感器尺寸不小于1/2.9英寸；\n3、支持断网续传功能；\n4、红外补光距离不低于30米；\n5、支持IP67防护等级；\n6、支持DC12V或POE供电；\n7、内置1个麦克风；\n8、视频编码支持H.265/H.264/Smart264/Smart265；\n9、音频编码支持G.711alaw/AAC-LC；\n10、支持ONVIF，ISAPI，SDK，GB28181等协议；\n11、提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n12、提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n13、原厂质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；",102,"台"]
[3,"400万像素高清网络半球（变焦）","1、图像最大分辨率不低于2560x1440@25fps；\n2、传感器尺寸不小于1/2.9英寸；\n3、支持断网续传功能；\n4、红外补光距离不低于30米；\n5、支持IK10机械碰撞防护等级；\n6、支持DC12V或POE供电；\n7、焦距范围：2.8~12 mm；\n8、视频编码支持；H.265/H.264/Smart264/Smart265；\n9、音频编码支持G.711alaw/AAC-LC；\n10、支持ONVIF，ISAPI，SDK，GB28181等协议；\n11、提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n12、提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n13、原厂质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；",13,"台"]
[4,"400万像素高清网络球机","1、图像最大分辨率不低于2560x1440@25fps；\n2、传感器尺寸不小于1/2.9英寸；\n3、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx；\n4、支持红外夜视功能，夜视距离不低于150米；\n5、光学变倍数不小于23倍；\n6、支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°；\n7、支持不小于300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能；\n8、支持H.264、H.265编码，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline；\n9、设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦；\n10、设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽；\n11、DC36V供电；\n12、提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n13、提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n14、原厂质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；",7,"台"]
[5,"400万像素防爆摄像机","1、图像最大分辨率支持2560×1440@25fps\n2、宽动态范围不小于120 dB\n3、 支持红外和白光补光，可切换补光灯类型；\n4、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码；\n5、防爆等级不低于：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db；\n6、 支持IP68防护等级，IK10防暴等级；\n7、支持DC12V和PoE供电；\n8、提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n9、★提供防爆合格证，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n10、提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n11、原厂质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；",1,"台"]
[6,"400万像素高清网络报警摄像机","1、图像最大分辨率不低于2560x1440@25fps；\n2、传感器尺寸不小于1/2.9英寸；\n3、支持断网续传功能；\n4、红外补光距离不低于30米；\n5、支持IP67防护等级；\n6、支持DC12V或POE供电；\n7、内置1个麦克风；\n8、视频编码支持H.265/H.264/Smart264/Smart265；\n9、音频编码支持G.711alaw/AAC-LC；\n10、支持ONVIF，ISAPI，SDK，GB28181等协议；\n11、1路报警信号输入，1路报警信号输出；\n12、★报警信号支持接入现有Infovision iHospital监控管理平台（医院现有），支持报警联动功能包括：视频弹窗、声音报警、视频上墙等。\n13、提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n14、提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n15、原厂质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；",3,"台"]
[7,"800万像素高清网络半球","1、有效分辨率不低于在3840x2160@25fps下，分辨力不小于2000TVL；\n2、不小于1/1.8英寸靶面；\n3、内置GPU芯片；\n4、最低照度彩色0.002lx；\n5、支持红外补光，红外距离不低于25m；\n6、支持不小于4倍电动变焦、自动聚焦、变焦过程不会完全虚焦；\n7、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。\n8、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。\n9、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于32像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。\n10、★可对检测区域内不低于10个行人进行人脸检测、框选跟踪,、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。\n可在IE浏览器界面中实时显示抓拍的人脸图片。\n11、支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个DC12V电压输出接口；\n12、支持DC12V或POE供电。\n13、IP67防护等级。\n14、提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n15、提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n16、原厂质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；",1,"台"]
[8,"NVR（1盘位）","1、单盘位4路NVR\n2、支持400万像素摄像机接入及解码",1,"台"]
[9,"NVR（2盘位）","1、支持800万像素摄像机接入\n2、支持2个SATA接口，支持8T硬盘\n3、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；\n4、设备支持文字搜素功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；\n5、支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域\n6、支持4K高清网络视频的预览、存储与回放\n7、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和远程升级等功能\n8、支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示\n9、可同时解码输出8路4MP、H.265编码、25fps格式的视频图像；\n10、可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机\n11、支持2路视频流，8路图片流目标识别，支持16个目标库，最大50000张库容 \n12、提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n13、提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n14、原厂质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；",2,"台"]
[10,"NVR（8盘位）","1、支持64路视频接入，支持最高1600W像素高清网络视频的预览、存储、回放\n2、支持H.265、H.264编码前端自适应接入\n3、支持重要录像文件加锁保护功能\n4、支持最大16路同步回放及多路同步倒放\n5、可接驳符合ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的网络摄像机\n6、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期\n7、支持周界算法自动训练，自动升级\n8、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6，支持全局热备\n9、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能\n10、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能\n11、支持8个SATA接口，1个eSATA接口\n12、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览\n13、2个HDMI接口，2个VGA接口，可支持8K+1080P或双4K异源输出\n14、支持60个名单库，名单库容量30万张\n15、目标比对支持24路图片流\n16、支持6路视频结构化功能，可对视频流中人体、车辆等目标进行结构化分析\n17、支持特征搜图、以姓名检索、按属性检索 \n18、提供产品资料，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n19、提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章；\n20、原厂质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章；",1,"台"]
[11,"企业级硬盘","8TB企业级硬盘，7200RPM，256MB缓存",18,"块"]
[12,"IOT硬盘","1、8TB IOT硬盘，7200RPM，256MB缓存\n2、★兼容海康威视品牌DS-A60224R磁盘阵列（医院现有）",6,"块"]
[13,"视频管理软件","1、支持对区域、用户、角色权限、服务器、设备、模板等进行管理  \n2、支持数字矩阵功能，如支持配置巡视、成组切换\n3、支持前端视频丢失报警和NVR硬盘错误/硬盘满报警  \n4、支持报警联动  \n5、支持录像统计  \n6、支持对报警信息进行检索，可根据预设条件进行分时检索  \n7、支持画面矢量PTZ 变速控制，支持数字放大、框选放大等操作  \n8、支持同步回放和分段回放，支持快速、慢速回放和倒放，支持录像下载、快照等  \n9、支持多层电子地图，支持电子地图鹰眼功能 \n支持个人树，可以将常用资源添加到个人树中以方便调用，同时个人树中有独立的文件夹保存最近访问的资源 \n10、支持灯光、雨刷控制，自定义控制功能 \n11、不低于115路视频许可\n12、★支持接入2015年建设的英飞拓品牌摄像机115台（部分摄像机不支持onvif协议及GB/T28181协议）\n13、★支持接入英飞拓品牌V2200H流媒体服务器（医院现有）及V3041磁盘阵列（医院现有），用于115路摄像机存储，存储时间达到90天\n14、提供产品资料，加盖投标人公章和设备制造商公章\n15、提供公安部有效检测报告，加盖投标人公章和设备制造商公章\n16、原厂质保不低于3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章和设备制造商公章\n",1,"套"]
[14,"枪机支架","壁装支架或吊装支架，根据安装场景选择",47,"套"]
[15,"报警按钮","一键报警按钮",3,"套"]
[16,"5口千兆交换机","5口千兆交换机，金属外壳",1,"台"]
[17,"8口千兆交换机","8口千兆交换机，金属外壳",2,"台"]
[18,"24口千兆POE交换机","提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口\n交换容量≧52 Gbps\n包转发率≧36 Mpps\n支持IEEE 802.3at/af\n端口最大供电功率≧25 W\n整机最大供电功率≧222W\n支持6 KV防浪涌（PoE口）",5,"台"]
[19,"防火墙","1、10GE+2FPS\n2、支持路由模式、透明模式和混杂模式\n3、支持Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、PKI /CA（X.509格式）认证、域认证、CHAP验证、PAP验证\n4、支持安全区域划分\n5、静态和动态黑名单功能\n6、基于病毒特征进行检测\n7、支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御\n8、支持NAT、VPN、IPV6",1,"台"]
[20,"电源适配器","12VDC/2A",6,"台"]
[21,"集中供电电源","12VDC/30A",5,"台"]
[22,"语音对讲机系统","双向语音对讲系统，含主机、功放机和拾音器等设备\n含传输线路、传输设备等\n含设备箱等安装必备材料\n功能满足科室使用需求",1,"套"]
[23,"光纤收发器","1000Mbps光纤收发器，单纤单模",5,"对"]
[24,"超五类网线","UTP-5E",3900,"米"]
[25,"电源线","RVV2*1.0",1400,"米"]
[26,"PVC管","PVC管或槽板，根据安装环境选择，确保美观",1400,"米"]
[27,"桌面显示器","22寸或以上显示器，分辨率不低于1920×1080",2,"台"]
[28,"壁挂显示器","50寸壁挂显示器，分辨率不低于4K，含壁挂支架",1,"台"]
[29,"桌面音响","桌面音响",1,"套"]
[30,"4U壁挂机柜","4U壁挂机柜，用以安装交换、电源适配器等设备",4,"套"]
[31,"22寸监视器","22寸监视器，分辨率不低于1920×1080",2,"台"]
[32,"安装调试服务费","1、单体设备安装调试（含配件及综合布线），确保设备正常工作，满足使用需求；\n2、系统联调，设备按需接入监控中心平台，实现报警联动、录像存储等功能，满足招标文件要求；\n3、必要的安全文明施工措施，满足国家及行业规范；\n4、质保不低于3年，上门服务。",177,"台"]
["合计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G2:G33)","v":0}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}