1号楼LG窗口LED屏幕采购需求调查书

采购项目名称

重庆市江北区人民法院1号楼LG窗口LED屏幕采购

采购数量

1

三、供应商资格条件

（一）、一般资格条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）、特定资格要求。

无

商品规格技术要求

商品规格详见附件《商品规格技术要求清单》

五、商务条款

（一）交货时间：

合同签订之日起，五天内完成。

（二）交货地点：重庆市江北区人民法院（江北区金港新区28号）

（三）验收方式：在规定时间内完成交货并经供应商、需求部门签字及盖章，督察室签字确认。

（四）付款方式：验收完成后，中标供应商开具有效发票，10个工作日内一次性付清货款。

（五）售后服务要求：

（1）本项目包含的产品必须是正规厂商出品。需提供5年质保期，需提交承诺函，质保期从验收合格之日起算。质保范围包括非人为破坏产生的损坏属于保修范围（不可抗力因素除外）。

（2）上门安装调试服务。中标供应商需提供免费上门安装调试服务，并拆除原有旧设备，采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在半小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在1小时内解决的，应在1小时内提供同等档次产品，使采购人能够正常使用。

上门检修及维修服务。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在半小时内提供免费上门检修服务，提供设备免费维修服务，并在上门后半小时内提出解决方案，协助采购人完成配件更换。

本次报价包含：上门服务费、成本费、税费等所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（5）中标供应商在履行合同过程中应注意安全，文明施工，若出现任何事故均与采购人无关，由此产生的责任均由中标供应商自行承担。

（6）中标供应商所提供的材料质量要符合办公需求和行业标准。若提供的产品或配件达不到采购人需求的，必须尽快调换。若出现多次提供的产品均不能满足采购人需求，则采购人有权单方面解除合同。

七、其它要求:

（联系人：胡泽尧 电话：023-67563255）

附件

商品规格技术要求清单

#1	主屏	参数	单位	数量	品牌	单价（元）	总价（元）
1	室内LED全彩显示屏	显示尺寸23.78m*0.58m：分辨率11840*240
1、像素点间距/点密度：点间距: ≦2.0mm 点密度: ≧250000点/㎡；
2、模组分辨率:160*80，模组尺寸：320*160；
3、像素密度：250000点/㎡；
4、水平视角：≥170°，垂直视角:≥170°；
5、白平衡亮度≥800cd/㎡；
6、亮度具有蓝光抑制功能，支持通过配套软件 0-100%无极可调，0cd/㎡-1000cd/㎡可调，支持手动/自动/软件任意调节；
7、色温：支持3000K到20000K可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色温误差：色温为6500K 时100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
8、刷新率≥3840Hz；
9、平均功率≤235W/㎡,最大功率≤469W/㎡；
10、对比度≥8000：1；
11、像素光强均匀性：B级，实测≤10%:
12、换帧频率：50&60Hz,支持 120Hz~144Hz等 3D 显示技术；	平方	13.79	高科P2.0
2	电源	5V40A 薄款	台	37	创联
3	接收卡	1.单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 32 组RGB 并行数据；
2.采用 16 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
4.支持快速亮暗线调节
5.支持 3D 功能
6.支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况	张	19	诺瓦
4	视频处理器	1.HDMI/DVI 视频输入；
2.HDMI 音频输入/外部音频输入；
3.支持4网口输出，单路网口最大带载为65万像素点，总带载最大为230万像素点；
4.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit；
5.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960；
6.高位阶视频源带载能力：1440×900；
7.18bit 灰阶处理与显示；
8.一路光探头接口；
9.可级联多台进行统一控制；
10.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4；
11.标准 1u 机箱设计，独立供电；	台	2	诺瓦
5	软件开发	1.按客户需求定制软件对接原系统，要求实现客户电脑上原有数数据直接上屏显示，实时更新，满足客户使用要求；
2.支持对接入的公共显示屏播放内容进行AI智能检测审核、事中控制，阻断不良信息播放，并将检测到的不良内容信息报送至平台；	项	1	定制
6	拆除旧屏	原显示屏及框架结构拆除，装箱保存并移送至指定地点，拆除过程中避免损坏其他装修	平方	13.79	需拆除
7	钢结构	定制4040.4020镀锌方管结构，不锈钢包边，包边颜色用户可选	平方	13.79	利旧使用	利旧使用	0
8	强电线缆及网线	电源线，网线按需铺设，做到隐蔽，美观，不破坏现有装修现场	项	1	国优	国优
9	配电箱	功率 :15KW
电压:380V /220V
总制开关: DZ47S-40A3P
交流接触器: CJX2S-2510
负荷开关: DZ47S-32A1P
屏体3路输出 带PLC	台	1	利旧改造	利旧改造
总计（元）